Příloha k čj: PPR-1170-2/ČJ-2010-0099EC

Technická specifikace

Páska rukávová POLICIE koženka

I) Předmět   zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka pásky rukávové s nápisem POLICIE (dále jen „páska“) v počtu 100 ks. 

II) Popis,  provedení 

Páska musí být vyrobena podle následujícího popisu:

Páska v rozvinutém stavu (bez pruženky)

rozměry po přehybu delších stran)
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Páska ve složeném stavu

(s přišitou pruženkou)
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Okraje delších stran musí být přehnuty (rubem k rubu) v šíři 1,2 – 1,4 cm a prošity jednoduchým stehem ve vzdálenosti 1 cm od přehybu. Kratší strany musí být zpevněny prošitím dvojitým stehem, vzdálenost stehů musí být 6 mm, vzdálenost krajního stehového řádku od okraje pásky 1,5-2 mm. Kratší strany musí být spojeny pruženkou (viz nákres) – viditelná část pruženky v nenapnutém stavu musí mít délku 7,5 – 8 cm.

Vrchní i spodní nitě musí být v barvě základního vrchového materiálu, počet stehů minimálně 4/1 cm. Začátek a konec šití musí být zakončeny zpětným prošitím, konce nití musí být odstřiženy.

Uprostřed pásky (jak ve směru horizontálním, tak ve směru vertikálním) na lícové straně musí být umístěn nápis POLICIE, typ písma UNIVERS CE polotučný, barva černá - nesmazatelná, výška písma musí být 2 + 0,1 cm.

III) Materiál:

· plastická useň VINYTOL LPK .tl. 0,4 - 0,5 mm v barvě bílé, hladký líc (nebo obdobný materiál),

· obuvnické nitě bavlněné, 

· pruženka šířky 10 mm, barva bílá. 

IV) 
Balení:

Vzhledem k rozsahu zakázky není způsob balení blíže specifikován. Dává se k úvaze dodavateli, jakou formu balení a jaký způsob dodávky zvolí (obchodní balík, dodávka poštou apod.)., pásky musí být proloženy prokládacím papírem, na kartonu (krabici) musí být uveden dodavatel, název zboží, počet kusů, měsíc a rok výroby.  

V) Další  požadavky:

Současně s nabídkou uchazeč předloží soutěžní vzorek pásky.

Uchazeč, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, předloží před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu: 

· v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 21/2003 Sb. prohlášení o shodě prokazující hygienickou nezávadnost základního materiálu,

· referenční vzorky – 2 ks pásky. Vzájemně schválené referenční vzorky budou uloženy u dodavatele i odběratele.

VI. 
Rozdělovník budoucích dodávek

	KŘP Stčk
	KŘ/P Ostrava
	KŘP Olomouc
	SLZ PP ČR
	CELKEM

	20
	20
	10
	50
	100


Uchazečům o veřejnou zakázku bude pro podrobnější specifikaci výrobků umožněno ve lhůtě stanovené pro podání nabídek (pondělí – pátek od 8,00 hod. do 13,00 hod.) prohlédnutí, přeměření, ofotografování, nafilmování nebo zhotovení vlastních nákresů vzorků požadovaného výrobku na adrese: Odbor správy majetku Policejního prezidia ČR, Pélleova 21, 160 41 Praha 6 - Bubeneč, tel. 974 835 683 nebo 974 835 751. Předložené vzorky nebudou zapůjčovány.

